Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version 21

LG 38

Holzfußböden

Version 21

LB-HB021 Ergänzungen ADMONTER Holzindustrie

V:01/2022 07

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

38.AA Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (ADMONTER)

38.AB Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE angeräuchert (ADMONTER)

38.AC Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE thermobehandelt (ADMONTER)

38.AD Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE ecofloor (ADMONTER)

38.AE Naturholzböden Stammbaum-Kollektion MULTIBOND (ADMONTER)

38.AG Naturholzböden Stammbaum-Kollektion LAUBHOLZ-ESCHE (ADMONTER)

38.AJ Naturholzböden LAUBHOLZ-NUSSBAUM (ADMONTER)

38.AL Naturholzböden Stammbaum-Kollektion NADELHOLZ-LÄRCHE (ADMONTER)

38.AM Naturholzböden Stammbaum-Kollektion NADELHOLZ-FICHTE (ADMONTER)

38.AN Naturholzböden Stammbaum-Kollektion NADELHOLZ-ZIRBE (ADMONTER)

38.AO Naturholzböden Stammbaum-Kollektion NADELHOLZ-KIEFER (ADMONTER)

38.AP Naturholzböden Stammbaum-Kollektion LÄRCHE (ADMONTER)

38.AQ Naturholzböden EICHE (ADMONTER)

38.AR Naturholzböden EICHE USED (ADMONTER)

38.AS Naturholzböden ONDO (ADMONTER)

38.AX Naturholzböden Verlegung (ADMONTER)

38.AY Naturholzböden Reinigung & Pflege (ADMONTER)

38.AZ Sockelleisten u. Treppenkanten (ADMONTER)

38 Holzfußböden

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

• das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre

• das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksmäßig oberflächenbehandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Abkürzungsverzeichnis:

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

Kommentar:

Bezeichnungen gemäß ÖNORM: Kreis, Dreieck, Quadrat

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM EN 14761: Holzfußböden - Massivholz-Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz

- ÖNORM EN 13226: Holzfußböden - Massivholz-Parkettstäbe mit Nut und/oder Feder

- ÖNORM EN 13488: Holzfußböden - Mosaikparkettelemente

- ÖNORM EN 13489: Holzfußböden - Mehrschichtparkettelemente

38.A1 + Naturholzböden (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 10 und 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Die Verlegeart ist in der Position beschrieben.

• Format (Kleinformat): FISCHGRÄT TWIN 120 x 590/1190/1200 mm, CHEVRON 120 x 500 mm

Verlegemuster (wählbare VB):

Verlegemuster sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.A1 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

C+ Verlegemuster Fischgrät TWIN n.W.AG

Verlegemuster: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Verlegemuster CHEVRON n.W.AG

Verlegemuster: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.A1 01

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen/gebürstet autentico (je nach Holzart)

• Oberfläche: natur geölt pro care (pc)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche autentico rustic 158/2000mm 3s m2

Eiche rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche autentico rustic 192/2000mm 3s m2

Eiche rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche FUMO angeräuchert autentico rustic 158/2000mm 3s m2

Eiche FUMO rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche FUMO angeräuchert autentico rustic 192/2000mm 3s m2

Eiche FUMO rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche weiss autentico rustic 192/2000mm 3s m2

Eiche weiss rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche stone autentico rustic 192/2000mm 3s m2

Eiche stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G + Lärche alt autentico naturelle 195/2000mm 3s m2

Lärche alt autentico naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Lärche autentico naturelle 195/2000mm 3s m2

Lärche autentico naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 02

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• antico

• Oberfläche: natur geölt pro care (pc)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche antico basic 158/192/2000mm 3s m2

Eiche antico basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche medium thermobehandelt antico basic 188/2000mm 3s m2

Eiche medium antico rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche medium Marrone thermobehandelt antico basic 188/2000mm 3s m2

Eiche medium Marrone antico basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche FUMO angeräuchert basic 158/192/2000mm 3s m2

Eiche FUMO angeräuchert basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche FUMO angeräuchert rustic 158/192/2000mm 3s m2

Eiche FUMO angeräuchert rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Nussbaum antico rustic 158/192/2000mm 3s m2

Nussbaum antico rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Lärche dunkel Grigio antico naturelle 192/2000mm 3s m2

Lärche dunkel Grigio antico naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eiche grey antico basic 158/192/2000mm 3s m2

Eiche grey antico basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 03

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• natura gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche NATURA noblesse 158/180/2000mm 2s m2

Eiche natura noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche NATURA basic 158/180/2000mm 2s m2

Eiche natura basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche NATURA rustic 158/180/2000mm 2s m2

Eiche natura rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 04

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• natura gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: Nut & Feder/lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche NATURA noblesse 158/192/2000/2400mm 3s m2

Eiche natura noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche NATURA basic 158/192/2000/2400mm 3s m2

Eiche natura basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche NATURA rustic 158/192/2000/2400mm 3s m2

Eiche natura rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 05

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• natura gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche NATURA noblesse 240/2000/2400mm 3s m2

Eiche natura noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche NATURA basic 240/2000/2400mm 3s m2

Eiche natura basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche NATURA rustic 240/2000/2400mm 3s m2

Eiche natura rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 06

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• natura gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: Nut & Feder/lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche NATURA naturelle 161/195/1850/2000/2400mm 3s m2

Lärche natura naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 07

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• natura gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche NATURA naturelle 240/2000/2400mm 3s m2

Lärche natura naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 08

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• natura gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: Nut & Feder/lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche ALT NATURA naturelle 195/1850/2000/2400mm 3s m2

Lärche alt natura naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 09

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt pro care (pc)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Alth.Fichte/Tanne Mebl.rustic 192/1850/2000/2400mm 3s m2

Altholz (Alth.) Fichte/Tanne/Kiefer Mehrblatt (Mebl.) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 10

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt pro care (pc)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Alth.Fichte/Tanne Mebl.rustic 240/2000/2400mm 3s m2

Altholz (Alth.) Fichte/Tanne/Kiefer Mehrblatt (Mebl.) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 11

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt pro care (pc)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Alth.Wurmstich Mebl.rustic 192/1850/2000/2400mm 3s m2

Altholz (Alth.) Wurmstich Mehrblatt (Mebl.) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 12

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt pro care (pc)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Alth.Wurmstich Mebl.rustic 240/2000/2400mm 3s m2

Altholz (Alth.) Wurmstich Mehrblatt (Mebl.) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 13

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt pro care (pc)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Alth.Eiche Einblatt rustic 192/2000/2400mm 3s m2

Altholz (Alth.) Eiche Einblatt rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 15

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care

Profil: rundum genutet mit fremder Feder

Im Positionsstichwort ist das Format (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

38.A1 21

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen/gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Fischgrät TWIN Eiche (small) basic 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 22

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen/gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Fischgrät TWIN Eiche (small) basic 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 23

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen/gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Fischgrät TWIN Eiche (small) basic 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 24

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen/gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Fischgrät TWIN Eiche (small) basic 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 25

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen/gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Fischgrät TWIN Eiche (small) basic 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 26

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen/gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Fischgrät TWIN Eiche (small) basic 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 27

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen/gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Fischgrät TWIN Eiche (small) basic 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 28

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 29

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 30

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 31

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 33

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 34

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 35

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Seta angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 36

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 37

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 38

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 39

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 40

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 41

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 42

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Ignis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 43

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 44

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 45

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 46

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 47

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 48

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 49

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Lapis angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 50

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 51

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic 120/1200mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 52

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic 158/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 53

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

A+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic 158/1190mm 2s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 54

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 55

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic 158/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 56

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic 158/1190mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche grey (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 57

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche Griseo (small) noblesse 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Griseo (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Griseo (small) basic 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Griseo (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 58

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche medium thermobehandelt (small) noblesse 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche medium thermobehandelt (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche medium thermobehandelt (small) basic 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche medium thermobehandelt (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 59

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche Aurum angeräuchert (small) noblesse 158/1190 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Aurum angeräuchert (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche Aurum angeräuchert (small) basic 158/1190 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche Aurum angeräuchert (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 60

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Eiche medium Marrone thermobehandelt (small) noblesse 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche medium Marrone thermobehandelt (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fischgrät TWIN Eiche medium Marrone thermobehandel (small) basic 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Eiche medium Marrone thermobehandelt (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 61

Holzböden.

• Stärke: 10 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Nussbaum (small) elegance 120/590mm 2s m2

Fischgrät TWIN Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 62

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

• Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fischgrät TWIN Nussbaum (small) elegance 120/590mm 3s m2

Fischgrät TWIN Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 32

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Länge: 500 mm oder 525 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ CHEVRON Eiche (small) weiß basic 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ CHEVRON Eiche (small) stone basic 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ CHEVRON Eiche (small) noblesse 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ CHEVRON Eiche (small) basic 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ CHEVRON Eiche Seta angerä.(small) noblesse 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche Seta angeräuchert (angerä.) (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ CHEVRON Eiche Seta angerä.(small) basic 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche Seta angeräuchert (angerä.) (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+ CHEVRON Eiche Ignis angerä.(small) noblesse 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche Ignis angeräuchert (angerä.) (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+ CHEVRON Eiche Ignis angerä.(small) basic 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche Ignis angeräuchert (angerä.) (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ CHEVRON Eiche Lapis angerä.(small) noblesse 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche Lapis angeräuchert (angerä.) (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

N+ CHEVRON Eiche Lapis angerä.(small) basic 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche Lapis angeräuchert (angerä.) (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

O+ CHEVRON Eiche Aurum (small) noblesse 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche Aurum (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

P+ CHEVRON Eiche Aurum (small) basic 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche Aurum (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

Q+ CHEVRON Eiche medium thermobeh.(small) noblesse 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche medium thermobehandelt (thermobeh.) (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ CHEVRON Eiche medium thermobeh.(small) basic 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche medium thermobehandelt (thermobeh.) (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

S+ CHEVRON Eiche medium Marrone thermobeh.(small) noblesse 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche medium Marrone thermobehandelt (thermobeh.) (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

T+ CHEVRON Eiche medium Marrone thermobeh.(small) basic 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche medium Marrone thermobehandelt (thermobeh.) (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

U+ CHEVRON Nussbaum (small) elegance 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

Y+ CHEVRON Eiche grey (small) noblesse 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche grey (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

Z+ CHEVRON Eiche grey (small) basic 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche grey (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

A1+CHEVRON Eiche Griseo (small) noblesse 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche Griseo (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

A2+CHEVRON Eiche Griseo (small) basic 45° 120mm 3s m2

CHEVRON Eiche Griseo (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A1 97

Randfries für Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

C+ Randfries f.2BOND TWIN Fischgrät m2

Fischgrät.

Beschreibung: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Randfries f.CHEVRON Eiche m2

Eiche.

Beschreibung: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.A1 98

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Eiche: classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Eiche Typ1 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

C+ Sockelleiste f.Eiche Typ3 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

D+ Sockelleiste f.Eiche Typ3weiß m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

38.A1 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Lärche: classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Lärche Typ1 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

C+ Sockelleiste f.Lärche Typ3 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

38.A2 + Naturholzböden LONG/XXLONG (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• LONG/XXLONG

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Längen bis 5000 mm bei Laubholz möglich

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.A2 01

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (long) superbianco naturelle 280/2800mm 3s m2

Eiche (long) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (long) weiß naturelle 280/2800mm 3s m2

Eiche (long) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (long) stone naturelle 280/2800mm 3s m2

Eiche (long) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (long) Salis naturelle 280/2800mm 3s m2

Eiche (long) Salis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (long) naturelle 280/2800mm 3s m2

Eiche (long) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (long) Lapis naturelle 280/2800mm 3s m2

Eiche (long) Lapis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (long) Seta naturelle 280/2800mm 3s m2

Eiche (long) Seta naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A2 02

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gehobelt

• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche (long) stone naturelle gehobelt 280/2800mm 3s m2

Eiche (long) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (long) naturelle gehobelt 280/2800mm 3s m2

Eiche (long) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A2 03

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• cross/alpin

• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

D+ Eiche (long) Salis naturelle cross/alpin 280/2800mm 3s m2

Eiche (long) Salis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (long) Lapis naturelle cross/alpin280/2800mm 3s m2

Eiche (long) Lapis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (long) Ignis naturelle cross/alpin280/2800mm 3s m2

Eiche (long) Ignis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A2 11

Holzböden.

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen/gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (xxlong) superbianco natur 3500-5000mm 3s m2

Eiche (xxlong) superbianco natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (xxlong) weiß natur 3500-5000mm 3s m2

Eiche (xxlong) weiß natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (xxlong) stone natur 3500-5000mm 3s m2

Eiche (xxlong) stone natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (xxlong) natur 3500-5000mm 3s m2

Eiche (xxlong) natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche Salis (xxlong) natur 3500-5000mm 3s m2

Eiche Salis (xxlong) natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche Lapis (xxlong) natur 3500-5000mm 3s m2

Eiche Lapis (xxlong) natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche Ignis (xxlong) natur 3500-5000mm 3s m2

Eiche Ignis (xxlong) natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A2 12

Holzböden.

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• cross/alpin

• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (xxlong) stone natur alpin 3500-5000mm 3s m2

Eiche (xxlong) stone natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A2 13

Holzböden.

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

• angeräuchert

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (xxlong) Salis natur 3500-5000mm 3s m2

Eiche (xxlong) Salis natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (xxlong) Lapis natur 3500-5000mm 3s m2

Eiche (xxlong) Lapis natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (xxlong) Ignis natur 3500-5000mm 3s m2

Eiche (xxlong) Ignis natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A2 14

Holzböden.

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• cross/alpin

• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

• angeräuchert

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (xxlong) Salis natur cross/alpin 3500-5000mm 3s m2

Eiche (xxlong) Salis natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (xxlong) Lapis natur cross/alpin 3500-5000mm 3s m2

Eiche (xxlong) Lapis natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (xxlong) Ignis natur cross/alpin 3500-5000mm 3s m2

Eiche (xxlong) Ignis natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A2 21

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen/gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche (xxlong) weiß naturelle 158mm 3870/4470/4870mm 3s m2

Lärche (xxlong) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lärche (xxlong) weiß naturelle 192mm 3870/4470/4870mm 3s m2

Lärche (xxlong) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lärche (xxlong) weiß naturelle 240mm 3870/4470/4870mm 3s m2

Lärche (xxlong) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A2 22

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen/gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche (xxlong) naturelle 158mm 3870/4470/4870mm 3s m2

Lärche (xxlong) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lärche (xxlong) naturelle 192mm 3870/4470/4870mm 3s m2

Lärche (xxlong) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lärche (xxlong) naturelle 240mm 3870/4470/4870mm 3s m2

Lärche (xxlong) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A2 31

Holzböden.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fichte (xxlong) weiß basic 192/4870mm 3s m2

Fichte (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fichte (xxlong) basic 192/4870mm 3s m2

Fichte (xxlong) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.A2 98

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Eiche: long, xxlong

A+ Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ1 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

C+ Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ3 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

38.A2 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Lärche: xxlong

A+ Sockelleiste f.Lärche (xxlong) Typ1 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

C+ Sockelleiste f.Lärche (xxlong) Typ3 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

38.AA + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 10, 10,5 und 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Nut & Feder

• Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AA 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Eiche: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Eiche: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

C+ Eiche: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Eiche: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Eiche: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

F+ Eiche: Struktur - used

Struktur: used

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

G+ Eiche: Struktur - autentico

Struktur: autentico

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

I+ Eiche: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

J+ Eiche: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care (ec)

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

K+ Eiche: Oberfläche - Natur geölt pro care

Oberfläche: Natur geölt pro care (pc)

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AA 02

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) MARSHAL noblesse Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) MARSHAL noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) MARSHAL noblesse lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) MARSHAL noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 03

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• gebürstet

• Natur geölt easy care (ec)

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche superbianco (classic) noblesse lock-it 158mm 2s m2

Eiche superbianco (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche superbianco (classic) lock-it noblesse 180mm 2s m2

Eiche superbianco (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche superbianco (classic) lock-it elegance 158mm 2s m2

Eiche superbianco (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche superbianco (classic) basic lock-it 158mm 2s m2

Eiche superbianco (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche superbianco (classic) lock-it basic 180mm 2s m2

Eiche superbianco (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche superbianco (classic) naturelle lock-it 158mm 2s m2

Eiche superbianco (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche superbianco (classic) lock-it naturelle 180mm 2s m2

Eiche superbianco (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 06

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Gebürstet

• Natur geölt easy care (ec)

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) superbianco noblesse Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) superbianco noblesse lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) superbianco noblesse Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) superbianco noblesse lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) superbianco noblesse Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 07

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Gebürstet

• Natur geölt easy care (ec)

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) superbianco elegance Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) superbianco elegance lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) superbianco elegance Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) superbianco elegance lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 08

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Gebürstet

• Natur geölt easy care (ec)

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) superbianco basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) superbianco basic lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) superbianco basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) superbianco basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) superbianco basic Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 09

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3500 - 5000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

F+ Eiche (xxlong) superbianco natur Nut&Feder 3s m2

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) superbianco natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 10

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• Gebürstet

• Natur geölt easy care (ec)

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) superbianco naturelle Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) superbianco naturelle lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) superbianco naturelle Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) superbianco naturelle lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 11

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2800 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• Gebürstet

• Natur geölt easy care (ec)

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

E+ Eiche (long) superbianco naturelle Nut&Feder 280mm 3s m2

Eiche (long) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 12

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 13

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche (classic) weiß noblesse Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) weiß noblesse Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) weiß noblesse Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 14

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1190, 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (small) weiß noblesse Nut&Feder 120mm 2s m2

Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (small) weiß noblesse Nut&Feder 158mm 2s m2

Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 17

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) weiß elegance lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 18

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

E+ Eiche (classic) weiß elegance Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) weiß elegance lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) weiß elegance Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) weiß elegance lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 19

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1190, 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) weiß basic lock-it 120mm 2s m2

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) weiß basic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 100

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) weiß basic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) weiß basic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 20

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche (classic) weiß basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) weiß basic lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) weiß basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) weiß basic Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 21

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3500 - 5000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

H+ Eiche (xxlong) weiß natur Nut&Feder 3s m2

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) weiß natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 22

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 180mm2s m2

Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 24

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

E+ Eiche (classic) weiß naturelle Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) weiß naturelle Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 25

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2800 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

I+ Eiche (long) weiß naturelle Nut&Feder 280mm 3s m2

Eiche (long) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 27

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) weiß rustic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) weiß lock-it rustic 180mm 2s m2

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 28

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

D+ Eiche (classic) weiß rustic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) weiß rustic lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) weiß rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) weiß rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) weiß rustic Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eiche (classic) weiß rustic geb. autentico N&F.192mm 3s m2

Eiche (classic) weiß rustic geschliffen (geschl.) autentico Nut & Feder (N&F) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 29

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3500 - 5000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

I+ Eiche (xxlong) weiß natur Nut&Feder 3s m2

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) weiß natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 30

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1190, 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (small) stone noblesse Nut&Feder120mm 2s m2

Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (small) stone basic Nut&Feder120mm 2s m2

Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (small) stone noblesse Nut&Feder158mm 2s m2

Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (small) stone basic Nut&Feder158mm 2s m2

Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 32

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) stone noblesse lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) stone noblesse lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 33

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche (classic) stone noblesse Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) stone noblesse lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) stone noblesse Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) stone noblesse lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) stone noblesse Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 35

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) stone elegance lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 37

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

E+ Eiche (classic) stone elegance Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) stone elegance lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) stone elegance Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) stone elegance lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 41

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1190, 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) stone basic lock-it 120mm 2s m2

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) stone basic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 38

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) stone basic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) stone basic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 39

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche (classic) stone basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) stone basic lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) stone basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) stone basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) stone basic Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) stone basic used Nut &Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone basic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eiche (classic) stone basic used lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone basic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 40

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3500 - 5000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

H+ Eiche (xxlong) stone natur Nut&Feder 3s m2

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) stone natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 42

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) stone naturelle lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) stone naturelle lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 44

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

F+ Eiche (classic) stone naturelle Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) stone naturelle lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) stone naturelle Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eiche (classic) stone naturelle lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 45

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2800 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

J+ Eiche (long) stone naturelle Nut&Feder 280mm 3s m2

Eiche (long) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 47

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) stone rustic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) stone rustic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 48

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

D+ Eiche (classic) stone rustic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) stone rustic lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) stone rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) stone rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) stone rustic Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eiche (classic) stone rustic used Nut &Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone rustic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ Eiche (classic) stone rustic used lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone rustic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+ Eiche (classic) stone rustic gebür.autentico Nt&F 192mm 3s m2

Eiche (classic) stone rustic gebürstet (gebür.) autentico Nut&Feder (N&F) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 49

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3500 - 5000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

I+ Eiche (xxlong) stone rustic Nut&Feder 3s m2

Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm

Eiche (xxlong) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 50

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Länge: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• natura gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche NATURA noblesse 158/180/2000mm 2s m2

Eiche natura noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche NATURA basic 158/180/2000mm 2s m2

Eiche natura basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche NATURA rustic 158/180/2000mm 2s m2

Eiche natura rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 51

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• natura gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: Nut & Feder/lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche NATURA noblesse 158/192/2000/2400mm 3s m2

Eiche natura noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche NATURA basic 158/192/2000/2400mm 3s m2

Eiche natura basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche NATURA rustic 158/192/2000/2400mm 3s m2

Eiche natura rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 52

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• natura gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche NATURA noblesse 240/2000/2400mm 3s m2

Eiche natura noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche NATURA basic 240/2000/2400mm 3s m2

Eiche natura basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche NATURA rustic 240/2000/2400mm 3s m2

Eiche natura rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 53

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) noblesse lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) noblesse lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 54

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche (classic) noblesse Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) noblesse lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) noblesse Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) noblesse lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) noblesse Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 55

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1190, 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (small) noblesse Nut&Feder 120mm 2s m2

Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (small) basic Nut&Feder 120mm 2s m2

Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 56

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) elegance lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 58

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

E+ Eiche (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) elegance lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) elegance Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) elegance lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 59

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) basic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) basic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 60

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche (classic) basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) basic lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) basic Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) basic used Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) basic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eiche (classic) basic used lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) basic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 62

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) naturelle lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) naturelle lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 63

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

E+ Eiche (classic) naturelle Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) naturelle lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) naturelle Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) naturelle lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 64

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2800 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

I+ Eiche (long) naturelle lock-it 280mm 3s m2

Eiche (long) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 65

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) rustic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) rustic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 66

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

D+ Eiche (classic) rustic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) rustic lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eiche (classic) rustic Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ Eiche (classic) rustic geb.autentico Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) rustic geb. autentico oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+ Eiche (classic) rustic used Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) rustic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+ Eiche (classic) rustic used lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) rustic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 67

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3500 - 5000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

H+ Eiche (xxlong) natur Nut&Feder 3s m2

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 75

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche grey (classic) noblesse lock-it 158mm 2s m2

Eiche grey (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche grey (classic) noblesse lock-it 180mm 2s m2

Eiche grey (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 76

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche grey (classic) noblesse Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche grey (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche grey (classic) noblesse lock-it 158mm 3s m2

Eiche grey (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche grey (classic) noblesse Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche grey (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche grey (classic) noblesse lock-it 192mm 3s m2

Eiche grey (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche grey (classic) noblesse Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche grey (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 77

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche grey (small) noblesse Nut&Feder 120mm 2s m2

Eiche grey (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche grey (small) basic Nut&Feder 120mm 2s m2

Eiche grey (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 78

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche grey (classic) basic lock-it 158mm 2s m2

Eiche grey (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche grey (classic) basic lock-it 180mm 2s m2

Eiche grey (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 79

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche grey (classic) basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche grey (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche grey (classic) basic lock-it 158mm 3s m2

Eiche grey (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche grey (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche grey (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche grey (classic) basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche grey (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche grey (classic) basic Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche grey (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 80

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2800 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

I+ Eiche grey (long) naturelle lock-it 280mm 3s m2

Eiche grey (long) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 81

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche grey (classic) rustic lock-it 158mm 2s m2

Eiche grey (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche grey (classic) rustic lock-it 180mm 2s m2

Eiche grey (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 82

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

D+ Eiche grey (classic) rustic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche grey (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche grey (classic) rustic lock-it 158mm 3s m2

Eiche grey (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche grey (classic) rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche grey (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche grey (classic) rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche grey (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eiche grey (classic) rustic Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche grey (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 83

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3500 - 5000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

H+ Eiche grey (xxlong) natur Nut&Feder 3s m2

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche grey (xxlong) natur oder Gleichwertiges.

38.AA 84

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Griseo noblesse lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) Griseo noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Griseo noblesse lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) Griseo noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 85

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben

z.B. von ADM

ONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Griseo noblesse lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) Griseo noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Griseo noblesse lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) Griseo noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 86

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3500-5000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (xxlong) Griseo natur Nut & Feder 192 3s m2

Eiche (xxlong) Griseo natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (xxlong) Griseo natur Nut & Feder 240 3s m2

Eiche (xxlong) Griseo natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (xxlong) Griseo natur Nut & Feder 280 3s m2

Eiche (xxlong) Griseo natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (xxlong) Griseo natur Nut & Feder 325 3s m2

Eiche (xxlong) Griseo natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 68

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Griseo noblesse Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) Griseo noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Griseo noblesse Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Griseo noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 69

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Länge: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche medium (classic) Soren noblesse lock-it 154mm 3s m2

Eiche medium (classic) Soren noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche medium (classic) Soren noblesse Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche medium (classic) Soren noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 87

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben

z.B. von ADM

ONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Griseo basic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) Griseo basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Griseo basic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) Griseo basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 70

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Griseo basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) Griseo basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Griseo basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Griseo basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 71

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Länge: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche medium (classic) Soren basic lock-it 154mm 3s m2

Eiche medium (classic) Soren basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche medium (classic) Soren basic Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche medium (classic) Soren basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 74

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Griseo rustic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) Griseo rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Griseo rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Griseo rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AA 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Eiche classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Eiche Typ1 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

B+ Sockelleiste f.Eiche Typ2D m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2D: 35 x 15 x 1980 mm

C+ Sockelleiste f.Eiche Typ3 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

38.AB + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE angeräuchert (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 10, 10,5 und 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Nut & Feder

• Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AB 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (angeräuchert).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Eiche: Struktur - gebürstet/geschliffen (angeräuchert)

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Eiche: Struktur - gehobelt (angeräuchert)

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

C+ Eiche: Struktur - Cross (angeräuchert)

Struktur: Cross

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Eiche: Struktur - Alpin (angeräuchert)

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Eiche: Struktur - Antico (angeräuchert)

Struktur: Antico

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

J+ Eiche: Oberfläche - Natur geölt easy care (angeräuchert)

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AB 01

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (small) Salis basic Nut&Feder 120mm 2s m2

Eiche (small) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 02

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Salis basic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Salis basic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 03

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Salis basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Salis basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 04

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Salis rustic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Salis rustic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 05

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) Salis gebürstet rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Salis gebürstet rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) Salis rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) Salis rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 06

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2800 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (long) Salis naturelle Nut&Feder 280mm 3s m2

Eiche (long) Salis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 07

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Seta basic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Seta basic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 08

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Seta rustic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Seta rustic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 09

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Seta basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Seta basic lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) Seta basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) Seta basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) Seta basic used Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Seta basic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) Seta basic used lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Seta basic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 10

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Seta rustic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Seta rustic lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) Seta rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) Seta rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) Seta rustic used Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Seta rustic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) Seta rustic used lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Seta rustic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 11

Holzböden, Laubholz.

• Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) PRAIRIE angerä.basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) PRAIRIE geräuchert (angerä.) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) PRAIRIE anger.basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) PRAIRIE geräuchert (angerä.) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 12

Holzböden, Laubholz.

• Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) PRAIRIE angerä.rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) PRAIRIE geräuchert (angerä.) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) PRAIRIE angerä.rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) PRAIRIE geräuchert (angerä.) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 13

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• antico

• Oberfläche: natur geölt pro care (pc)

Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche FUMO angeräuchert antico basic 158/2000mm 3s m2

Eiche FUMO angeräuchert antico basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche FUMO angeräuchert antico rustic 158/2000mm 3s m2

Eiche FUMO angeräuchert antico rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche FUMO angeräuchert antico basic 192/2000mm 3s m2

Eiche FUMO angeräuchert antico basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche FUMO angeräuchert antico rustic 192/2000mm 3s m2

Eiche FUMO angeräuchert antico rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 14

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• geschliffen/gebürstet autentico

• Oberfläche: natur geölt pro care (pc)

Ersteinpflege notwendig

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche FUMO gebürstet autentico rustic 192/2000mm 3s m2

Eiche rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 15

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Lapis basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Lapis basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 16

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (small) Lapis basic Nut&Feder 120mm 2s m2

Eiche (small) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 17

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Lapis basic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Lapis basic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 18

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3500 - 5000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche (xxlong) Lapis natur Nut&Feder 3s m2

Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm

Eiche (xxlong) Lapis natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 19

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2800 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (long) Lapis naturelle Nut&Feder 280mm 3s m2

Eiche (long) Lapis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 20

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Lapis rustic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Lapis rustic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 21

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) Lapis gebürstet rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Lapis gebürstet rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) Lapis rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) Lapis rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 26

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Aurum rustic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Aurum rustic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 27

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Aurum rustic Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Aurum rustic lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) Aurum rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) Aurum rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 28

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (small) Ignis basic Nut&Feder 120mm 2s m2

Eiche (small) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 29

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Ignis basic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Ignis basic lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 30

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Ignis basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Ignis basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) Ignis basic used Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Ignis basic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) Ignis basic used lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Ignis basic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 31

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3500 - 5000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche (xxlong) Ignis natur Nut&Feder 3s m2

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) Ignis natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 32

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2800 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (long) Ignis naturelle Nut&Feder 280mm 3s m2

Eiche (long) Ignis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 33

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) Ignis rustic lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) Ignis rustic Nut&Feder 180mm 2s m2

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 34

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Struktur: gebürstet, cross, alpin

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche (classic) Ignis rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) Ignis rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) Ignis rustic used Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Ignis rustic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) Ignis rustic used lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Ignis rustic used oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AB 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (angeräuchert).

• Eiche classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ1 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

B+ Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ2D m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2D: 35 x 15 x 1980 mm

C+ Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ3 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

38.AC + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE thermobehandelt (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 10, 10,5 und 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Nut & Feder

• Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AC 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (thermobehandelt).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Eiche: Struktur - gebürstet/geschliffen (thermobehandelt)

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Eiche: Struktur - gehobelt (thermobehandelt)

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

C+ Eiche: Struktur - Cross (thermobehandelt)

Struktur: Cross

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Eiche: Struktur - Alpin (thermobehandelt)

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Eiche: Struktur - Antico (thermobehandelt)

Struktur: Antico

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

I+ Eiche: Oberfläche - matt lackiert (thermobehandelt)

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

J+ Eiche: Oberfläche - Natur geölt easy care (thermobehandelt)

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

K+ Eiche: Oberfläche - Natur geölt pro care (thermobehandelt)

Oberfläche: Natur geölt pro care

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AC 05

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) medium noblesse Nut&Feder 154mm 3s m2

Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) medium noblesse Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AC 06

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (small) medium basic Nut&Feder 120mm 2s m2

Eiche (small) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AC 07

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) medium basic lock-it 154mm 2s m2

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AC 09

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

E+ Eiche (classic) medium basic lock-it 154mm 3s m2

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) medium basic Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) medium basic antico Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche (classic) medium basic antico oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AC 19

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche medium (classic) Marrone noblesse lock-it 154mm 3s m2

Eiche medium (classic) Marrone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche medium (classic) Marrone noblesse Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche medium (classic) Marrone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AC 20

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche medium (small) Marrone basic Nut&Feder 120mm 2s m2

Eiche medium (small) Marrone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AC 22

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

D+ Eiche medium (classic) Marrone basic lock-it 154mm 3s m2

Eiche medium (classic) Marrone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche medium (classic) Marrone basic Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche medium (classic) Marrone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche medium (classic) Marrone basic antico Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche medium (classic) Marrone basic antico oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AC 23

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Länge: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche medium (classic) Soren noblesse lock-it 154mm 3s m2

Eiche medium (classic) Soren noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche medium (classic) Soren noblesse Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche medium (classic) Soren noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AC 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (thermobehandelt).

• Eiche classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ1 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

B+ Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ2D m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2D: 35 x 15 x 1980 mm

C+ Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ3 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

38.AD + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE ecofloor (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, geschliffent) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 13 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Leimloses Verlegesystem "lock-it"

• Nut Feder

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AD 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE ecofloor (ADMONTER).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet, geschliffen) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Eiche: Struktur - gebürstet (ecofloor)

Struktur: gebürstet

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Eiche: Struktur - geschliffen (ecofloor)

Struktur: geschliffen

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Eiche: Oberfläche: Natur geölt easy care (ecofloor)

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AD 01

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 13 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 2,5 mm

• Braun ausgefertigt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER ecofloor

A+ Eiche (classic-ecofloor) galant Nut & Feder 192mm 3s natur geölt easy care m2

Eiche (classic-ecofloor) galant natur geölt easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic-ecofloor) galant Nut & Feder 192mm 3s weiß natur geölt easy care m2

Eiche (classic-ecofloor) galant weiß natur geölt easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic-ecofloor) galant Nut & Feder 192mm 3s stone natur geölt easy care m2

Eiche (classic-ecofloor) galant stone natur geölt easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D + Eiche (classic-ecofloor) galant lock-it 192mm 3s natur geölt easy care m2

Eiche (classic-ecofloor) galant natur geölt easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E + Eiche (classic-ecofloor) galant lock-it 192mm 3s weiß natur geölt easy care m2

Eiche (classic-ecofloor) galant weiß natur geölt easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F + Eiche (classic-ecofloor) galant lock-it 192mm 3s stone natur geölt easy care m2

Eiche (classic-ecofloor) galant stone natur geölt easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AD 02

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 13 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 2,5 mm

• Braun bzw. schwarz ausgefertigt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER ecofloor

A+ Eiche (classic-ecofloor) elan Nut & Feder 192mm 3s natur geölt easy care m2

Eiche (classic-ecofloor) elan natur geölt easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic-ecofloor) elan Nut & Feder 192mm 3s weiß natur geölt easy care m2

Eiche (classic-ecofloor) elan weiß natur geölt easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic-ecofloor) elan Nut & Feder 192mm 3s stone natur geölt easy care m2

Eiche (classic-ecofloor) elan stone natur geölt easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D + Eiche (classic-ecofloor) elan lock-it 192mm 3s natur geölt easy care m2

Eiche (classic-ecofloor) elan natur geölt easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E + Eiche (classic-ecofloor) elan lock-it 192mm 3s weiß natur geölt easy care m2

Eiche (classic-ecofloor) elan weiß natur geölt easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F + Eiche (classic-ecofloor) elan lock-it 192mm 3s stone natur geölt easy care m2

Eiche (classic-ecofloor) elan stone natur geölt easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AD 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Eiche classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ1 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

C+ Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ3 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

38.AE + Naturholzböden MULTIBOND (ADMONTER)

Version: 2022/07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (geschliffen oder gebürstet) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Mit und ohne Fase erhältlich.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten (Esche Massiv und Lärche Massiv Dfl-s1).

• Stärken: ca. 10 oder 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 (Esche Massiv und Lärche Massiv Dfl-s1) mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

• Verlegeart: 3-Schicht Nut & Feder oder lock-it

Verlegesystem:

• Nut & Feder

• Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AE 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (ADMONTER MULTIBOND).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet, geschliffen) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38.AE 02

**Holzböden, Laubholz Eiche Multibond mit Fase**

• Stärke: ca. 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• Längen: ca. 1200 mm

• Struktur: geschliffen oder gebürstet

• Oberfläche: easy care oder matt lackiert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs Multibond

A+ Eiche (small) mit Fase Nut & Feder ca. 130 mm 2s m2

Eiche (small) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche stone (small) mit Fase Nut & Feder ca. 130 mm 2s m2

Eiche stone (small) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche weiss (small) mit Fase Nut & Feder ca. 130 mm 2s m2

Eiche weiss (small) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AE 03

**Holzböden, Laubholz Eiche Multibond ohne Fase**

• Stärke: ca. 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: ca. 1200 mm

• Struktur: geschliffen

• Oberfläche: matt lackiert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs Multibond

A+ Eiche (small) ohne Fase Nut & Feder ca. 130 mm 2s m2

Eiche (small) ohne Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche stone (small) ohne Fase Nut & Feder ca. 130 mm 2s m2

Eiche stone (small) ohne Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche weiss (small) ohne Fase Nut & Feder ca. 130 mm 2s m2

Eiche weiss (small) ohne Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AE 04

**Holzböden, Laubholz Eiche Multibond mit Fase**

• Stärke: ca. 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• Längen: ca. 2400 mm

• Struktur: geschliffen oder gebürstet

• Oberfläche: easy care oder matt lackiert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs Multibond

A+ Eiche (classic) mit Fase Nut & Feder ca. 195 mm 3s m2

Eiche (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) mit Fase lock-it ca. 195 mm 3s m2

Eiche (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche stone (classic) mit Fase Nut & Feder ca. 195 mm 3s m2

Eiche stone (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche stone (classic) mit Fase lock-it ca. 195 mm 3s m2

Eiche stone (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche weiss (classic) mit Fase Nut & Feder ca. 195 mm 3s m2

Eiche weiss (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche weiss (classic) mit Fase lock-it ca. 195 mm 3s m2

Eiche weiss (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AE 003

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-ESCHE (ADMONTER MULTIBOND).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet, geschliffen) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38.AE 005

**Holzböden, Laubholz Esche Multibond mit Fase**

• Stärke: ca. 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• Längen: ca. 1200 mm

• Struktur: geschliffen oder gebürstet

• Oberfläche: easy care oder matt lackiert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs Multibond

A+ Esche (small) mit Fase Nut & Feder ca. 130 mm 2s m2

Esche (small) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Esche weiss (small) mit Fase Nut & Feder ca. 130 mm 2s m2

Esche weiss (small) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AE 006

**Holzböden, Laubholz Esche Multibond ohne Fase**

• Stärke: ca. 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: ca. 1200 mm

• Struktur: geschliffen

• Oberfläche: matt lackiert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs Multibond

A+ Esche (small) ohne Fase Nut & Feder ca. 130 mm 2s m2

Esche (small) ohne Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Esche weiss (small) ohne Fase Nut & Feder ca. 130 mm 2s m2

Esche weiss (small) ohne Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AE 007

**Holzböden, Laubholz Esche Multibond mit Fase**

• Stärke: ca. 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• Längen: ca. 2400 mm

• Struktur: geschliffen oder gebürstet

• Oberfläche: easy care oder matt lackiert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs Multibond

A+ Esche (classic) mit Fase Nut & Feder ca. 195 mm 3s m2

Esche (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Esche (classic) mit Fase lock-it ca. 195 mm 3s m2

Esche (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Esche weiss (classic) mit Fase Nut & Feder ca. 195 mm 3s m2

Esche weiss (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Esche weiss (classic) mit Fase lock-it ca. 195 mm 3s m2

Esche weiss (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AE 010

Für Naturholzböden NADELHOLZ-LÄRCHE (ADMONTER MULTIBOND).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet, geschliffen) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38.AE 011

**Holzböden, Laubholz Lärche Multibond mit Fase**

• Stärke: ca. 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• Längen: ca. 1200 mm

• Struktur: gebürstet

• Oberfläche: easy care

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs Multibond

A+ Lärche (small) mit Fase Nut & Feder ca. 130 mm 2s m2

Lärche (small) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lärche weiss (small) mit Fase Nut & Feder ca. 130 mm 2s m2

Lärche weiss (small) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AE 012

**Holzböden, Laubholz Lärche Multibond mit Fase**

• Stärke: ca. 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• Längen: ca. 2400 mm

• Struktur: gebürstet

• Oberfläche: easy care

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs Multibond

A+ Lärche (classic) mit Fase Nut & Feder ca. 195 mm 3s m2

Lärche (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lärche (classic) mit Fase lock-it ca. 195 mm 3s m2

Lärche (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lärche weiss (classic) mit Fase Nut & Feder ca. 195 mm 3s m2

Lärche weiss (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lärche weiss (classic) mit Fase lock-it ca. 195 mm 3s m2

Lärche weiss (classic) mit Fase

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG + Naturholzböden Stammbaum-Kollektion LAUBHOLZ-ESCHE (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Laubholz ESCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 10, 10,5 und 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Nut & Feder

• Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AG 00

Für Naturholzböden Stammbaum-Kollektion LAUBHOLZ-Esche.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Esche: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Esche: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

C+ Esche: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Esche: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Esche: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

I+ Esche: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

J+ Esche: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AG 01

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Esche (classic) noblesse Nut&Feder 192mm 3s m2

Esche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Esche (classic) noblesse lock-it 192mm 3s m2

Esche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 06

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Esche (classic) noblesse Nut&Feder 158 3s m2

Esche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Esche (classic) noblesse lock-it 158 3s m2

Esche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 05

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Kernesche Natura m.Rohholzoptik (small) basic Nut&Feder 120mm 2s m2

Kernesche mit Rohholzoptik (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 04

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Kernesche Natura m.Rohholzoptik (classic) basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Kernesche mit Rohholzoptik (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Kernesche Natura m.Rohholzoptik (classic) basic lock-it 158mm 3s m2

Kernesche mit Rohholzoptik (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 07

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Kernesche Natura m.Rohholzoptik (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Kernesche mit Rohholzoptik (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Kernesche Natura m.Rohholzoptik (classic) basic lock-it 192mm 3s m2

Kernesche mit Rohholzoptik (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 08

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Kernesche Sepia (small) basic Nut&Feder 120mm 2s m2

Kernesche Sepia (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 03

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Kernesche Sepia (classic) basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Kernesche Sepia (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Kernesche Sepia (classic) basic lock-it 158mm 3s m2

Kernesche Sepia (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 09

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Kernesche Sepia (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Kernesche Sepia (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Kernesche Sepia (classic) basic lock-it 192mm 3s m2

Kernesche Sepiak (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 10

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Esche Natura (classic) noblesse Nut&Feder 192mm 3s m2

Esche Natura (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 11

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Esche medium thermobehandelt (classic) noblesse Nut&Feder 188 3s m2

Esche medium thermobehandelt (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 12

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Esche medium Cognac thermobehandelt (classic) noblesse Nut&Feder 188 3s m2

Esche medium Cognac thermobehandelt (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 13

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Esche medium Marrone thermobehandelt (classic) noblesse Nut&Feder 188 3s m2

Esche medium Marrone thermobehandelt (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 14

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Esche grey (classic) noblesse Nut&Feder 192 3s m2

Esche grey (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AG 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Esche classic, long, xxlong, small

B+ Sockelleiste f.Esche Typ2D m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2D: 35 x 15 x 1980 mm

D+ Sockelleiste f.Esche Typ3weiß m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

38.AJ + Naturholzböden LAUBHOLZ-NUSSBAUM (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Laubholz NUSSBAUM

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 10, und 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Nut & Feder

• Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AJ 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Nussbaum.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Nussbaum: Struktur - geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Nussbaum: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

C+ Nussbaum: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Nussbaum: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Nussbaum: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

I+ Nussbaum: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

J+ Nussbaum: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AJ 01

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Nussbaum (small) elegance Nut&Feder 120mm 2s m2

Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AJ 05

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 10 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 1200 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

D+ Nussbaum (classic) elegance Nut&Feder 120mm 2s m2

Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AJ 03

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

D+ Nussbaum (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s m2

Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Nussbaum (classic) elegance lock-it 158mm 3s m2

Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Nussbaum (classic) elegance Nut&Feder 192mm 3s m2

Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AJ 04

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Nussbaum (classic) rustic Nut&Feder 158mm 3s m2

Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Nussbaum (classic) rustic lock-it 158mm 3s m2

Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Nussbaum (classic) rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Nussbaum (classic) rustic antico Nut&Feder 192mm 3s m2

Nussbaum (classic) rustic antico oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AJ 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Nussbaum classic, small

A+ Sockelleiste f.Nussbaum Typ1 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

B+ Sockelleiste f.Nussbaum Typ2D m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2D: 35 x 15 x 1980 mm

D+ Sockelleiste f.Nussbaum Typ3weiß m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

38.AL + Naturholzböden NADELHOLZ Stammbaum Kollektion-LÄRCHE (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Nadelholz LÄRCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, gebürstet autentico, intensive, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care, natur geölt pro care+) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 10, 10,5 und 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Nut & Feder

• Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AL 00

Für Naturholzböden Stammbaum-Kollektion NADELHOLZ-LÄRCHE

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Lärche: Struktur - gebürstet

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Lärche: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Lärche: Struktur - cross

Struktur: cross

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Lärche: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Lärche: Struktur – gebürstet autentico

Struktur: gebürstet autentico

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Lärche: Struktur - intensive

Struktur: intensive

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

I+ Lärche: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

J+ Lärche: Oberfläche - Natur geölt natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt natur geölt easy care

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

K+ Lärche: Oberfläche - Natur geölt natur geölt pro care

Oberfläche: Natur geölt natur geölt pro care

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

L+ Lärche: Oberfläche - Natur geölt natur geölt pro care+

Oberfläche: Natur geölt natur geölt pro care+

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AL 01

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche (classic) weiß basic lock-it 161mm 2s m2

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 02

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3870/4470/4870 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Lärche (xxlong) weiß naturelle Nut&Feder 158mm 3s m2

Lärche (xxlong) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lärche (xxlong) weiß naturelle Nut&Feder 192mm 3s m2

Lärche (xxlong) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Lärche (xxlong) weiß naturelle Nut&Feder240mm 3s m2

Lärche (xxlong) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 03

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

F+ Lärche (classic) weiß naturelle Nut&Feder 161mm 3s m2

Lärche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Lärche (classic) weiß naturelle lock-it 161mm 3s m2

Lärche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Lärche (classic) weiß naturelle Nut&Feder 195mm 3s m2

Lärche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Lärche (classic) weiß naturelle lock-it 195mm 3s m2

Lärche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ Lärche (classic) weiß naturelle Nut&Feder 240mm 3s m2

Lärche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 05

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Lärche (classic) ALT weiß basic Nut&Feder 195mm 3s m2

Lärche (classic) ALT weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lärche (classic) ALT weiß basic lock-it 195mm 3s m2

Lärche (classic) ALT weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 06

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 10,5 mm

• 2-Schicht-Aufbau (2s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche (classic) naturelle lock-it 161mm 2s m2

Lärche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 07

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3870/4470/4870 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Lärche (xxlong) naturelle Nut&Feder 158mm 3s m2

Lärche (xxlong) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lärche (xxlong) naturelle Nut&Feder 192mm 3s m2

Lärche (xxlong) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Lärche (xxlong) naturelle Nut&Feder240mm 3s m2

Lärche (xxlong) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 08

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

F+ Lärche (classic) naturelle lock-it 161mm 3s m2

Lärche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Lärche (classic) naturelle Nut&Feder 161mm 3s m2

Lärche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Lärche (classic) naturelle lock-it 195mm 3s m2

Lärche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Lärche (classic) naturelle Nut&Feder 195mm 3s m2

Lärche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ Lärche (classic) naturelle Nut&Feder 240mm 3s m2

Lärche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 22

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• intensive

• Oberfläche: natur geölt pro care+ (pc+)

Profil: Nut & Feder/lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche ALT weiss Mehrblatt naturelle 192/1930mm 3s m2

Lärche alt weiss Mehrblatt naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 09

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

•  gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: Nut & Feder/lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche ALT NATURA naturelle 195/1850/2000/2400mm 3s m2

Lärche alt natura naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 23

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• intensive

• Oberfläche: natur geölt pro care+ (pc+)

Profil: Nut & Feder/lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche ALT Mehrblatt naturelle 192/1930mm 3s m2

Lärche alt Mehrblatt naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 10

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche (classic) gelaugt weiß naturelle Nut&Feder 195mm 3s m2

Lärche (classic) gelaugt weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lärche (classic) gelaugt weiß naturelle lock-it 195mm 3s m2

Lärche (classic) gelaugt weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 24

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3870/4470/4870 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche gelaugt weiß (xxlong) naturelle Nut&Feder240mm 3s m2

Lärche gelaugt weiß (xxlong) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 11

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche (classic) gelaugt naturelle Nut&Feder 195mm 3s m2

Lärche (classic) gelaugt naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lärche (classic) gelaugt naturelle lock-it 195mm 3s m2

Lärche (classic) gelaugt naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 25

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3870/4470/4870 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche gelaugt (xxlong) naturelle Nut&Feder240mm 3s m2

Lärche gelaugt (xxlong) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 12

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• natura gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: Nut & Feder/lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche NATURA naturelle 161/195/1850/2000/2400mm 3s m2

Lärche natura naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 13

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• natura gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche NATURA naturelle 240/2000/2400mm 3s m2

Lärche natura naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 26

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3870/4470/4870 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche NATURA (xxlong) naturelle Nut&Feder240mm 3s m2

Lärche Natura (xxlong) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 14

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Länge: 1930 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Lärche (classic) ALT Mehrblatt naturelle Nut&Feder 192mm 3s m2

Lärche (classic) ALT Mehrblatt naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lärche (classic) ALT Mehrblatt naturelle lock-it 192mm 3s m2

Lärche (classic) ALT Mehrblatt naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 27

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche (classic) ALT naturelle gebü.autentico N&F 161mm 3s m2

Lärche (classic) ALT naturelle gebürstet (gebü.) autentico Nut&Feder (N&F) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 15

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche (classic) ALT naturelle gebü.autentico N&F 195mm 3s m2

Lärche (classic) ALT naturelle gebürstet (gebü.) autentico Nut&Feder (N&F) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 28

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche (classic) ALT naturelle gebürstet N&F 195mm 3s m2

Lärche (classic) ALT naturelle gebürstet (gebü.) Nut&Feder (N&F) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 29

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3870/4470/4870 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Lärche (xxlong) Alba naturelle Nut&Feder 158mm 3s m2

Lärche (xxlong) Alba naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lärche (xxlong) Alba naturelle Nut&Feder 192mm 3s m2

Lärche (xxlong) Alba naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Lärche (xxlong) Alba naturelle Nut&Feder240mm 3s m2

Lärche (xxlong) Alba naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 21

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

F+ Lärche (classic) Alba naturelle Nut&Feder 161mm 3s m2

Lärche (classic) Alba naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Lärche (classic) Alba naturelle lock-it 161mm 3s m2

Lärche (classic) Alba naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Lärche (classic) Alba naturelle Nut&Feder 195mm 3s m2

Lärche (classic) Alba naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Lärche (classic) Alba naturelle lock-it 195mm 3s m2

Lärche (classic) Alba naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ Lärche (classic) Alba naturelle Nut&Feder 240mm 3s m2

Lärche (classic) Alba naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AL 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Lärche classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Lärche Typ1 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

B+ Sockelleiste f.Lärche Typ2D m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2D: 35 x 15 x 1980 mm

C+ Sockelleiste f.Lärche Typ3 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

D+ Sockelleiste f.Lärche Typ3weiß m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

38.AM + Naturholzböden Stammbaum-Kollektion NADELHOLZ-FICHTE (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Nadelholz FICHTE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, intensive, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care, natur geölt pro care+) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 10, 10,5 und 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, natur geölt pro care+ oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Nut & Feder

• Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AM 00

Für Naturholzböden Stammbaum-Kollektion NADELHOLZ-FICHTE

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Fichte: Struktur - gebürstet

Struktur: gebürstet

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Fichte: Struktur – stark gebürstet

Struktur: stark gebürstet

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

C+ Fichte: Struktur – autentico stark gebürstet

Struktur: autentico stark gebürstet

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Fichte: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Fichte: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

F+ Fichte: Oberfläche - Natur geölt pro care+

Oberfläche: Natur geölt pro care+

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AM 22

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3870/4470/4870 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Fichte (xxlong) Alba basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Fichte (xxlong) Alba basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Fichte (xxlong) Alba basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Fichte (xxlong) Alba basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AM 21

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

F+ Fichte (classic) Alba basic Nut&Feder 161mm 3s m2

Fichte (classic) Alba basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Fichte (classic) Alba basic lock-it 161mm 3s m2

Fichte (classic) Alba basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Fichte (classic) Alba basic Nut&Feder 195mm 3s m2

Fichte (classic) Alba basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Fichte (classic) Alba basic lock-it 195mm 3s m2

Fichte (classic) Alba basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ Fichte (classic) Alba basic Nut&Feder 240mm 3s m2

Fichte (classic) Alba basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AM 01

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fichte (classic) weiß basic Nut&Feder 195mm 3s m2

Fichte (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fichte (classic) weiß basic lock-it 195mm 3s m2

Fichte (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AM 02

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 4870 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Fichte (xxlong) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Fichte (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AM 12

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fichte weiss Mehrblatt (classic) basic intensive N&F 192mm 3s m2

Fichte weiss Mehrblatt (classic) basic intensive Nut&Feder (N&F) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AM 13

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: Nut & Feder/lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fichte NATURA basic 195/1850/2000/2400mm 3s m2

Fichte natura basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AM 14

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3870/4470/4870 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fichte NATURA (xxlong) basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Fichte Natura (xxlong) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fichte NATURA (xxlong) basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Fichte Natura (xxlong) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AM 03

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fichte (classic) basic Nut&Feder 195mm 3s m2

Fichte (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Fichte (classic) basic lock-it 195mm 3s m2

Fichte (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AM 04

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 3870/4470/4870 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Fichte (xxlong) basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Fichte (xxlong) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AM 15

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fichte alt weiß Mehrblatt (classic) basic intensive N&F 192mm 3s m2

Fichte alt weiß Mehrblatt (classic) basic intensive Nut&Feder (N&F) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AM 16

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Profil: Nut & Feder/lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fichte alt NATURA Mehrblatt basic 192/2400mm 3s m2

Fichte alt natura Mehrblatt basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AM 17

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Decklage: ca. 3,6 mm

• gebürstet, stark gebürstet, autentico stark gebürstet, intensive

• Oberfläche: natur geölt easy care (ec)

Oberfläche: natur geölt pro care+ (pc+)

Profil: Nut & Feder/lock-it

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Fichte alt Mehrblatt basic 192/2400mm 3s m2

Fichte alt Mehrblatt basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AM 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Fichte classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Fichte Typ1 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

D+ Sockelleiste f.Fichte Typ3weiß m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

38.AN + Naturholzböden Stammbaum-Kollektion NADELHOLZ-ZIRBE (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Nadelholz ZIRBE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärke: 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Nut & Feder

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AN 00

Für Naturholzböden Stammbaum-Kollektion NADELHOLZ-ZIRBE

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet) und Oberflächenausführungen (pro care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Zirbe: Struktur - gebürstet

Struktur: gebürstet

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

J+ Zirbe: Oberfläche - Natur geölt pro care

Oberfläche: Natur geölt pro care

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AN 01

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Zirbe (classic) weiß basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Zirbe (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AN 03

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Zirbe (classic) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Zirbe (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AN 02

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Zirbe (classic) basic Nut&Feder 158mm 3s m2

Zirbe (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AN 04

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Zirbe (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Zirbe (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AN 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Zirbe classic

B+ Sockelleiste f.Zirbe Typ2D m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2D: 35 x 15 x 1980 mm

D+ Sockelleiste f.Zirbe Typ3weiß m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3w (weiß): 16 x 40 x 2500 mm

38.AO + Naturholzböden Stammbaum-Kollektion NADELHOLZ-KIEFER (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Nadelholz KIEFER

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 10, 10,5 und 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Nut & Feder

• Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AO 00

Für Naturholzböden Stammbaum-Kollektion NADELHOLZ-KIEFER

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Kiefer: Struktur - geschliffen

Struktur: geschliffen

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

J+ Kiefer: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AO 01

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 1850/2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Kiefer (classic) basic Nut&Feder 161mm 3s m2

Kiefer (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Kiefer (classic) basic lock-it 161mm 3s m2

Kiefer (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AO 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Kiefer: classic, long, xxlong, small

D+ Sockelleiste f.Kiefer Typ3weiß m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3w (weiß): 16 x 40 x 2500 mm

38.AP + Naturholzböden Stammbaum-Kollektion LÄRCHE (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• LÄRCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Nut & Feder

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AP 03

Holzböden, Nadelholz.

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• natur geölt pro care+ (pc+)

• thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist die Struktur, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche dunkel (classic) Grigio naturelle antico Nut&Feder 192mm 3s m2

Lärche dunkel Grigio naturelle antico oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AP 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Lärche: classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Lärche Typ 1 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ1: 40 x 16 x 2000/2400 mm

B+ Sockelleiste f.Lärche Typ 2 D m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2: ca. 35 x 15 x 1980 mm

C+ Sockelleiste f.Lärche Typ 3 m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

38.AQ + Naturholzböden EICHE (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 10, 10,5 und 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Nut & Feder

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AQ 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Eiche: classic, long, xxlong, small

B+ Sockelleiste f.Eiche Typ 2 D m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2: ca. 35 x 15 x 1980 mm

38.AR + Naturholzböden EICHE USED (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• EICHE USED

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

38.AR 31

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) MARSHAL noblesse Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) MARSHALL noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) MARSHAL noblesse lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) MARSHAL noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 32

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) MARSHAL basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) MARSHALL basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) MARSHAL basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) MARSHALL basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 41

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) PRAIRIE basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) PRAIRIE basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) PRAIRIE basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) PRAIRIE basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 42

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) PRAIRIE rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) PRAIRIE rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) PRAIRIE rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) PRAIRIE rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 43

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 44

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 45

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche stone (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche stone (classic) basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 46

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche stone (classic) rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche stone (classic) rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 47

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche SETA angeräuchert (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche Seta (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche SETA angeräuchert (classic) basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche Seta (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 48

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche SETA angeräuchert (classic) rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche Seta (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche SETA angeräuchert (classic) rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche Seta (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 49

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche IGNIS angeräuchert (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche Ignis (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche IGNIS angeräuchert (classic) basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche Ignis (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 50

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche IGNIS angeräuchert (classic) rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche Ignis (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche IGNIS angeräuchert (classic) rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche Ignis (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 51

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) WHISKY basic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) WHISKY basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) WHISKY basic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) WHISKY basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 52

Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

• Stärke: 15 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Decklage: ca. 3,6 mm

• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) WHISKY rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) WHISKY rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) WHISKY rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) WHISKY rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AR 53

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Eiche classic

A+ Sockelleiste f.Eiche (classic) Typ2D m2

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2D: 35 x 15 x 1980 mm

38.AR 91

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (angeräuchert).

• Eiche classic

A+ Sockelleiste f.Eiche MARSHAL Typ2D m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2D: 35 x 15 x 1980 mm

38.AR 92

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (angeräuchert).

• Eiche classic

A+ Sockelleiste f.Eiche PRAIRIE Typ2D m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2D: 35 x 15 x 1980 mm

38.AR 93

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (angeräuchert).

• Eiche classic

A+ Sockelleiste f.Eiche WHISKY Typ2D m

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

Typ2D: 35 x 15 x 1980 mm

38.AS + Naturholzböden ONDO (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Verlegesystem:

• Nut & Feder oder leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AS 01

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 13 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Fichten-Mittellage

• Decklage: ca. 2,5 mm

Struktur: gebürstet

Oberfläche: natur geölt easy care

Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) FROSTI ruhig Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) FROSTI ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) FROSTI ruhig lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) FROSTI ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) FROSTI ruhig Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) FROSTI ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) FROSTI ruhig lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) FROSTI ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) FROSTI pur Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) FROSTI pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) FROSTI pur lock-it 158 3s m2

Eiche (classic) FROSTI pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) FROSTI pur Nut&Feder 192 3s m2

Eiche (classic) FROSTI pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) FROSTI pur lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) FROSTI pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eiche (classic) FROSTI lebhaft Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) FROSTI lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ Eiche (classic) FROSTI lebhaft lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) FROSTI lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+ Eiche (classic) FROSTI lebhaft Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) FROSTI lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+ Eiche (classic) FROSTI lebhaft lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) FROSTI lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AS 03

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 13 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Fichten-Mittellage

• Decklage: ca. 2,5 mm

Struktur: gebürstet

Oberfläche: natur geölt easy care

Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) FRIJO ruhig Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) FRIJO ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) FRIJO ruhig lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) FRIJO ruhigl oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) FRIJO ruhig Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) FRIJO ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) FRIJO ruhig lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) FRIJO ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) FRIJO pur Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) FRIJO pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) FRIJO pur lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) FRIJO pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) FRIJO pur Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) FRIJO pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) FRIJO pur lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) FRIJO pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eiche (classic) FRIJO lebhaft Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) FRIJO lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ Eiche (classic) FRIJO lebhaft lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) FRIJO lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+ Eiche (classic) FRIJO lebhaft Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) FRIJO lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+ Eiche (classic) FRIJO lebhaft lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) FRIJO lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AS 05

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 13 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Fichten-Mittellage

• Decklage: ca. 2,5 mm

Struktur: gebürstet

Oberfläche: natur geölt easy care

Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) KARI ruhig Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) KARI ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) KARI ruhig lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) KARI ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) KARI ruhig Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) KARI ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) KARI ruhig lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) KARI ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) KARI pur Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) KARI pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) KARI pur lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) KARI pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) KARI pur Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) KARI pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) KARI pur lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) KARI pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eiche (classic) KARI lebhaft Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) KARI lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ Eiche (classic) KARI lebhaft lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) KARI lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+ Eiche (classic) KARI lebhaft Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) KARI lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+ Eiche (classic) KARI lebhaft lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) KARI lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AS 12

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 13 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Fichten-Mittellage

• Decklage: ca. 2,5 mm

Struktur: gebürstet

Oberfläche: natur geölt easy care

Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) KIMI ruhig Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) KIMI ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) KIMI ruhig lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) KIMI ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) KIMI ruhig Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) KIMI ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) KIMI ruhig lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) KIMI ruhig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) KIMI pur Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) KIMI pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) KIMI pur lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) KIMI pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) KIMI pur Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) KIMI pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) KIMI pur lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) KIMI pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Eiche (classic) KIMI lebhaft Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) KIMI lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+ Eiche (classic) KIMI lebhaft lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) KIMI lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+ Eiche (classic) KIMI lebhaft Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) KIMI lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+ Eiche (classic) KIMI lebhaft lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) KIMI lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AS 13

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 13 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Fichten-Mittellage

• Decklage: ca. 2,5 mm

• angeräuchert

Struktur: gebürstet

Oberfläche: natur geölt easy care

Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) JORIS pur Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) JORIS pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) JORIS pur lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) JORIS pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) JORIS pur Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) JORIS pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) JORIS pur lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) JORIS pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) JORIS lebhaft Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) JORIS lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) JORIS lebhaft lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) JORIS lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) JORIS lebhaft Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) JORIS lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) JORIS lebhaft lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) JORIS lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AS 14

Holzböden, Laubholz.

• Stärke: 13 mm

• 3-Schicht-Aufbau (3s)

• Längen: 2000/2400 mm

• Fichten-Mittellage

• Decklage: ca. 2,5 mm

Struktur: gebürstet

Oberfläche: natur geölt easy care

Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) SANJO pur Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) SANJO pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Eiche (classic) SANJO pur lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) SANJO pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Eiche (classic) SANJO pur Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) SANJO pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Eiche (classic) SANJO pur lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) SANJO pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Eiche (classic) SANJO lebhaft Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) SANJO lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Eiche (classic) SANJO lebhaft lock-it 158mm 3s m2

Eiche (classic) SANJO lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Eiche (classic) SANJO lebhaft Nut&Feder 192 3s m2

Eiche (classic) SANJO lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Eiche (classic) SANJO lebhaft lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) SANJO lebhaft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AX + Naturholzböden Verlegung (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Oberflächen (wählbare VB):

Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 10, 13 und 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert, pro care / optional Oberflächen in weiß

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m3.

• Verlegeart: vollflächig verklebt

Verlegesystem:

• Nut&Feder

• Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AX 01

Verlegung mit Elastic Parkettkleber.

• für die elastische Verklebung von Naturholzböden unabhängig von Aufbau und Dicke

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.

z.B. von ADMONTER Elastic Parkettkleber (Gebinde mit je 16 kg)

A+ Elastic Parkettkleber Gebinde kg

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AX 04

Verlegung mit Unterboden WINEO.

• für die schwimmende Verlegung von Admonter FLOORs besteht aus einer PET Trägerfolie, einer dauerelastischen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer Vlies-Rückenkaschierung (2 mm dick)

z.B. von ADMONTER Unterboden WINEO

A+ Unterboden WINEO m2

Unterboden-WNEO-Rolle mit je 8 m2 (gr.).

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AX 05

Klebeband zur Fixierung des Natur-Unterbodens, feuchtigkeitssperrend

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.

z.B. von WINEO

A+ Klebeband Stk

Klebeband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AX 03

Verlegung mit Floorliner-Rolle.

• für den perfekten Schutz zum Abdecken nach der Verlegung

• hochwertiger Vliesstoff (1,5 mm dick, 1 m breit)

Im Positionsstichwort ist die Rollengröße angegeben.

z.B. von WINEO Natur-Unterboden

A+ Floorliner Rolle m2

Rolle mit je 50 m2.

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AX 06

Mutterspachtel für Parkettkleber inklusive Zahnleiste B11

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Mutterspachtel für Parkettkleber Stk

Mutterspachtel für Parkettkleber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AY + Naturholzböden Reinigung & Pflege (ADMONTER)

Version: 2022-07

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AY 01

Reinigung & Pflege (Clean & Care) für folgende Oberflächen:

• natur geölt easy Care

• matt lackiert

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Clean & Care natur 1l Stk

Clean & Care natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Clean & Care natur 2,5l Stk

Clean & Care natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Clean & Care weiß 1l Stk

Clean & Care weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Clean & Care weiß 2,5l Stk

Clean & Care weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AY 02

Pflegeöl für folgende Oberflächen:

• natur geölt easy Care

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Pflegeöl natur 1l Stk

Pflegeöl natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Pflegeöl natur 2,5l Stk

Pflegeöl natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Pflegeöl weiß 1l Stk

Pflegeöl weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Pflegeöl weiß 2,5l Stk

Pflegeöl weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Pflegeöl grau 1l Stk

Pflegeöl grau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Pflegeöl braun 1l Stk

Pflegeöl braun oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AY 03

Objektöl - Pflegeöl für folgende Oberflächen:

• natur geölt pro Care

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Objektöl natur 0,75l Stk

Objektöl oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Objektöl weiß 0,75l Stk

Objektöl weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AY 04

Pflegeöl pro care für folgende Oberflächen:

• natur geölt pro Care

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Pflegeöl pro care natur 1l Stk

Pflegeöl pro care natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Pflegeöl pro care weiß 1l Stk

Pflegeöl pro care weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AY 05

Grundreiniger für folgende Oberflächen:

• natur geölt pro Care, natur geölt easy care

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Grundreiniger für Intensivreinigung pro care natur 1l Stk

Grundreiniger pro care natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Grundreiniger für Intensivreinigung easy care 1l Stk

Grundreiniger easy care oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AY 06

Ergänzungsöl

• für Ergänzungsarbeiten abgemischtes Öl für manuelle Oberflächenbehandlung.

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Ergänzungsöl 1l Stk

Ergänzungsöl oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AY 07

Reparaturöl

• für kleine Reparaturarbeiten abgemischtes Öl für manuelle Oberflächenbehandlung.

• farblich angepasst

• einschließlich Pinsel

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Reparaturöl 30ml Stk

Reparaturöl oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

38.AZ + Sockelleisten u. Treppenkanten (ADMONTER)

Version: 2022-07

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.AZ 98

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Abmessungen (mm) angegeben.

A+ Sockelleiste massiv Eiche 40x16x2000 Typ1 m

Massive Vollholzleiste.

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Sockelleiste massiv Lärche 40x16x2000 Typ1 m

Massive Vollholzleiste.

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

C+ Sockelleiste massiv Nussbaum 50x18x2000 Typ1 m

Massive Vollholzleiste.

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Sockelleiste massiv Fichte 40x16x2000 Typ1 m

Massive Vollholzleiste.

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

E+ Sockelleiste Dielen massiv ca. 35 x 15 x 1980 mm Typ2 D m

Massive Vollholzleiste (aus Dielen gefertigt).

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

F+ Sockelleiste massiv furnier.Eiche 40x16x2500 Typ3 m

Massivholzkern furnierummantelt.

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

G+ Sockelleiste massiv furnier.Lärche 40x16x2500 Typ3 m

Massivholzkern funierummantelt.

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

H+ Sockelleiste massiv furnier.Lärche 40x16x2500 Typ3weiß m

Massivholzkern funierummantelt.

Deckend weiß, passend zu allen Produkten.

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

L+ Sockelleiste für Multibond m

Multibond Eiche und Larche: SL Typ 1, 3 und 3 weiss vom Admonter Floors

Esche = Typ 2 D von Admonter Floors

38.AZ 99

2-Schicht Treppenkanten für Holzböden von ADMONTER.

Stärke: 10 mm

Breite: 110 bzw. 175 mm

Höhe: 35 mm

A+ Treppenkanten f. lock-it TK10 LK m

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 1980 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Treppenkanten f. Nut&Feder TK10 NF m

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 1180 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AZ 100

3-Schicht Treppenkanten in Laub- bzw. Nadelholz für Holzböden von ADMONTER.

Stärke: 15 mm

Breite: 175 mm

Höhe: 40 mm

A+ Treppenkanten f. lock-it TK15 LK m

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 2380 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Treppenkanten f. lock-it TK15 LK m

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 1980 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

C+ Treppenkanten f. Nut & Feder TK15 NF m

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 2380 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Treppenkanten f. Nut & Feder TK15 NF m

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 1980 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AZ 101

3-Schicht Objekt-Treppenkanten in Laub- bzw. Nadelholz für Holzböden von ADMONTER.

Stärke: 15 mm

Breite: 75 mm

Höhe: 75 mm

A+ Objekt-Treppenkanten f. lock-it OTK15 LK m

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 2380 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Objekt -Treppenkanten f. lock-it OTK15 LK m

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 1980 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

C+ Objekt -Treppenkanten f. Nut & Feder OTK15 NF m

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 2380 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Objekt -Treppenkanten f. Nut & Feder OTK15 NF m

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 1980 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AZ 102

3-Schicht Treppenkanten in Laub- bzw. Nadelholz für Holzböden von ADMONTER.

Stärke: 13 mm

Breite: 110 mm

Höhe: 40 mm

A+ Treppenkanten f. lock-it small m

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 1180 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Objekt-Treppenkanten f. lock-it small m

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 1180 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AZ 103

3-Schicht Treppenkanten ONDO für Holzböden von ONDO by ADMONTER.

Stärke: 13 mm

Breite: 110 mm

Höhe: 40 mm

A+ Treppenkanten ONDO f. lock-it TKON LK m

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 2380 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Treppenkanten ONDO f. lock-it TKON LK m

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 1980 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

C+ Treppenkanten ONDO f. Nut & Feder TKON NF m

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 2380 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Treppenkanten ONDO f. Nut & Feder TKON NF m

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 1980 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AZ 104

3-Schicht Objekt-Treppenkanten ONDO für Holzböden von ONDO by ADMONTER.

Stärke: 13 mm

Breite: 75 mm

Höhe: 75 mm

A+ Objekt-Treppenkanten ONDO f. lock-it OTKON LK m

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 2380 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Objekt-Treppenkanten ONDO f. lock-it OTKON LK m

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 1980 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

C+ Objekt-Treppenkanten ONDO f. Nut & Feder OTKON NF m

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 2380 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

D+ Objekt-Treppenkanten ONDO f. Nut & Feder OTKON NF m

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 1980 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AZ 105

1/2-Schicht Treppenkanten **MULTIBOND** in Laub- bzw. Nadelholz für Holzböden von ADMONTER.

Stärke: 9,5/10 mm

Breite: ca. 120 mm

Höhe: ca. 35 mm

A+ Treppenkanten MULTIBOND f. Nut & Feder TK9/10 NF m

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 1180 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AZ 106

1/2-Schicht **Objekt**-Treppenkanten **MULTIBOND** in Laub- bzw. Nadelholzfür Holzböden von ADMONTER.

Stärke: 9,5/10 mm

Breite: ca. 50 mm

Höhe: ca. 50 mm

A+ Objekt-Treppenkanten MULTIBOND f. Nut & Feder TK9/10 NF m

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 1180 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AZ 107

3-Schicht Treppenkanten in Laub- bzw. Nadelholzfür Holzböden von ADMONTER.

Stärke: 15 mm

Breite: ca. 175 mm

Höhe: ca. 40 mm

A+ Treppenkanten MULTIBOND f. Nut & Feder TK9/15 NF m

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 2380 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

38.AZ 108

3-Schicht Treppenkanten in Laub- bzw. Nadelholzfür Holzböden von ADMONTER.

Stärke: 15 mm

Breite: ca. 90 mm

Höhe: ca. 90 mm

B+ Treppenkanten MULTIBOND f. lock-it TKO9/15 LC m

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 2380 mm

Betrifft Position(en): \_ \_ \_